一、该项目选址位于棋山国家森林公园管委会、颜庄街道、里辛街道，总投资15400万元，工程内容包括：河道污染底泥清理22km，土方 122.14 万 m3；新建、改建生产桥 6 座，维修加固生产桥 3 座；新建拦河橡胶坝 1 座，维修加固橡胶坝 1 座；新建改建挡水堰 18 座，新建浆砌块石挡墙 1000m、 C30 钢筋砼挡墙 600m、连锁块护坡 2500m、生态护岸 9000m、景观驳岸 2000m、生态隔离带 20.4km、生态步道 6 处，重点景观提升打造节点 10 处，景观绿化面积共132500 ㎡。

二、项目建设应重点做好以下工作：

（一）施工期，严格执行大气污染防治的有关规定，按照环评文件，采取切实有效的扬尘污染防治措施，做好施工扬尘防治；清理的河道淤泥须及时清运、合理堆放，降低臭气的影响。

（二）施工期的施工废水须通过采取设置沉淀池、隔油池等措施进行处理，回用于场地洒水等；生活污水利用当地村民污水处理设施处理，禁止外排。

（三）合理安排施工作业时间，加强施工噪声的管理与治理，确保建筑施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

（四）施工期，施工弃方用于回填，污染底泥按照环评文件采取不同的处置措施安全处置，建筑垃圾回用于堤防和道路填筑，无法回用的就近运往附近的城镇建筑垃圾填埋场统一处理；生活垃圾委托环卫部门定期清运处理。营运期，设置垃圾收集设施，对生活垃圾进行分类收集，由环卫部门清运处理。

三、相关部门意见

无