一、项目概况

该项目位于济南市济阳区济南济北经济开发区正安路18号。拟对现有项目进行升级改造，在原有生产线基础上，购置中药煎煮生产线1条、饲料添加剂发酵生产线2条，生产现有项目所需原料，原产品总产能2200t/a保持不变。分两期进行建设，本次为一期项目，仅涉及兽用药品生产线升级改造，不包括饲料添加剂发酵生产线。同时新上两台0.5t/h备用蒸汽发生器。项目建成后年产西药粉剂100t、中药口服液1000t、中药颗粒剂100t、中药散剂100t、固体消毒剂30t、液体消毒剂70t。

二、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

1.蒸汽发生器经低氮燃烧处理，符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区标准及《关于加快推进全市锅炉深度治理有关工作的补充通知》（济环字[2018]204号）中要求后由1根15m高排气筒（DA001）排放。生产车间粉尘经设备自带除尘器+集气罩+脉冲除尘器+车间新风系统处理后无组织排放。车间内安装新风系统，加强车间异味的扩散。污水处理站加盖密闭定期喷洒除臭剂,恶臭无组织排放。厂界氨、硫化氢、臭气浓度应当符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建标准要求。厂界颗粒物排放浓度应当符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

2.项目排水采用雨污分流制。生活污水经化粪池处理，与生产废水一起经厂区内污水处理站处理，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A 等级要求及济阳碧源水环境治理有限公司进水水质要求后，通过市政污水管网排入济阳碧源水环境治理有限公司深度处理。化粪池、污水处理站、污水收集管网等要进行防渗处理，避免污染周围土壤和地下水。

3.合理布置各类噪声源，并采取消音、隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。

4.废包装材料收集后外售。布袋除尘器收集的粉尘回用于生产。废药渣、污泥由环卫部门定期清运。

三、相关部门材料

山东省建设项目备案证明 2020-370125-27-03-110520