一、项目概况

该项目位于济南市济阳区济北·智造城（产业园）内。公司利用现有标准化厂房进行生产,共设7条组装生产线。建成后年产60.2万台汽车座椅。

二、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

1.本项目无生产废气产生。食堂油烟经油烟净化器处理后，油烟、臭气浓度排放浓度符合《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2中型规模最高允许排放浓度及4.3中臭气浓度排放限值要求后由高于楼顶1.5m排气筒排放。

2.项目排水采用雨污分流制。食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一起排入化粪池预处理，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A 等级要求及济阳第二污水处理厂进水水质要求后，排入济阳第二污水处理厂深度处理。污水收集管网、化粪池等要进行防渗处理，避免污染周围土壤和地下水。

3.合理布置各类噪声源，并采取消音、隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。

4.生活垃圾集中收集后，委托当地环卫部门收集处置。食堂隔油池废油及餐厨废弃物委托有资质单位处理。废包装材料、下脚料集中收集后外售物资回收公司。废润滑油属于危险废物，须妥善暂存，并委托有危废处置资质的单位处置，危废暂存室应做防渗处理，防止危险废物泄漏和下渗。

三、相关材料

项目代码：2209-370125-04-03-443682